SMK N 1 KERUMUTAN UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP

Poin total90/100

TAHUN AJARAN 2019/2020  
Jurusan : Teknik Komputer dan Jaringan Bidang Studi: Desain Grafis  
Kelas : X TKJ keterangan : -

Alamat email \*

rahmatpratama288@gmail.com

0 dari 0 poin

NAMA \*

Rahmat Pratama

KELAS \*

X TKJ 1

X TKJ 2

SOAL PILIHAN GANDA

90 dari 100 poin

konsentrasi dan fokus... kejujuran paling yang utama

. Fungsi software scanGear ToolBox adalah.. \*

0/2

Program pengolah gambar

Program OCR

Program Pemindai

Pembaca File PDF

Pembaca File jpg

Dengan menyelipkan objek yang akan discan kerongga tipis yang telah disediakan ,kemudian objek tersebut akan ditarik ke dalam dan akan dikeluarkan pada rongga lain dan pada saat bersamaan objek tersebut akan muncul dolayar monitor anda .adalah cara kerja mesin scanner jenis... \*

2/2

Hand-held scanner

Flat fed scanner

Sheetfed scanner

Plat bed scanner

Slide scanner

Di bawah ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan pada saat kita menggunakan photoshop, kecuali.. \*

2/2

Memberikan efek gambar

Memperbaiki iritasi mata merah pada foto

Memasukkan atau mengimport suara

Mengandakan gambar

Memperbaiki tingkat kecerahan gambar

Menurut jenisnya scanner dibagi menjadi 2 macam yaitu... \*

0/2

Flat fed scanner dan Slide scanner

Slide scanner dan Plat Bed scanner

Hand held scanner dan Plat bed scanner

Hand held scanner dan Sheetfed scanner

Slide scanner dan Sheetfed scanner

APAKAH SCANNER ITU. \*

0/2

ALAT PEREKAM

ALAT PEMINDAI OBJEK KE DALAM BENTUK DIGITAL

ALAT PENYADAP

ALAT PENYERAP

ALAT PENDENGAR

Cara-cara menginstal Sccaner :1. Proses instal akan bejalann secara otomatis, namun anda hanya mengikuti prosedur pada penginstalan scanner.2. Pilih instal the Software automatically(Remmendedd).3. Pastikan scanner sudah menyala dan langsung dipasang ke komputer kita, dan menimbulkan tulisan welcome to the found new hardware wizard. Disana akan terdapat pilihan , anda pilih yes, this time only kemudian next.4. Sebelum anda next anda sudah pastikan cd drivernya sudah nasuk ke komputer baru anda klik next timbulah tulisan Pleace Select The Best Match For Your Hardware From The List Below.5. Setelah itu akan muncul gambar dengan tulisan Completing The Found New Hardware WizardUrutan cara menginstal scanner yang benar adalah... \*

2/2

3-5-2-4-1

1-3-5-2-5

5-3-4-2-1

4-2-1-3-5

2-5-3-4-2

Jika ingin memotong gambar dari scanning maka dilakukan proses.. \*

2/2

Resize

Zoom

Selection

Crop

Rotate

Scanner termasuk ke dalam alat …… \*

2/2

output device

input device

software

Brainware

HARDWARE

Untuk mengaburkan gambar, tools yang digunakan adalah \*

2/2

Sharpen Tools

Zoom Tools

Move Tools

Blur Tools

Mesin scanner yang digunakan untuk menscan harga barang adalah... \*

2/2

Hand-held scanner

Flat fed scanner

Sheetfed scanner

Plat bed scanner

Slide scanner

Berikut adalah software yang dapat digunakan untuk mengentri gambar dari scanner : \*

2/2

Windows Media Player

Notepad

Adobe Photoshop

Sound Recorder

Adobe Audition

Berikut ini yang tidak termasuk software pengolah vector adalah… \*

0/2

Freehand dan Corel Draw

Adobe Illustrator dan Corel Draw

Corel Draw dan 3D Max

Inkscape dan Corel Draw

Corel Draw dan Adobe Photoshop

Fungsi cropping pada mode prescan berfungsi untuk ….. \*

2/2

Mengatur Kontras

pemotongan image

mengatur warna

mengatur kecerahan.

pemotongan ukuran

Untuk membuka File Image (gambar) yang sudah disimpan pada photoshop, langkah-langkahnya adalah \*

2/2

Klik FILE - Klik SAVE

Klik FILE - Klik NEW

Klik FILE - Klik OPEN

Klik FILE - Klik EXIT

KLIK FILE - KLIK OK

FORMAT PENYIMPANAN GAMBAR ADALAH \*

2/2

JPG

PDF

DOC

CDR

ODT

Hasil Scanning yang berupa image / gambar dapat diolah oleh aplikasi di bawah ini, kecuali : \*

2/2

Adobe Photoshop

Corel PhotoPaint

Corel PhotoDraw

Adobe Reader

gom player

Jenis Scanner yang harganya paling murah adalah... \*

2/2

Habfandheld

Flatbed

Sheetfed scanner

Slide scanner

Flat fed scanner

Sebuah alat yang terdapat pada mesin scanner yang memiliki fungsi untuk menerima hasil scanner dan kemudian dikirim ke ADC adalah... \*

2/2

CCD

ADA

ADC

AAC

ACD

Semacam alat fotocopy atau alat untuk menduplikat yang mana hasilnya akan tampil pada layar monitor adalah pengertian dari mesin... \*

2/2

Mesin Fotocopy

Mesin Thermocopier

Mesin Scanner

Mesin Stensil

Mesin Risograph

yang tidak termasuk tip-tips di dalam merawat scanner adalah ………. \*

2/2

Jangan biarkan scanner kotor

Jangan biarkan scanner tergores

Hindari debu dengan menggunakan plastic penutup

Semua betul

semua salah

Adobe Acrobat Reader digunakan untuk program pembaca dokumen dengan format… \*

2/2

pemindai

pengolah gambar

OCR

PDF

image

5. Salah satu keunggulan dari gambar vector adalah : \*

2/2

Memiliki ukuran file yang besar

Jika diperbesar gambar tidak pecah

Jika di Resize maka gambar Blur

Dapat dibuka di aplikasi apapun

Jika diperbesar maka gambar pecah

Proses berikut ini yang benar dalam scanning gambar adalah… \*

2/2

gambar dimasukkan , klik Scan ,klik Preview ,klik Clear

gambar dimasukkan ,klik preview ,klik clear , klik scan

gambar dimasukkan ,klik preview , klik Scan ,klik ,Clear

gambar dimasukkan ,klik Scan ,klik Clear ,klik Preview

gambar dimasukkan , klik Clear , klik Scan ,klik Preview

Yang bukan program untuk mengolah image atau gambar adalah …….. \*

2/2

Adobe Photoshop

MS. Power Point

Arcshop Photo Studio

Corel Photo Paint.

excel

Salah satu cara merawat mesin scanner adalah... \*

2/2

Membersihkan kotoran dari debu

Disimpan di ruang yang terkena sinar matahari

Gunakan thiner untuk membersihkan kaca scanner

Mesin tidak dibersihkan

Cukup di simpan saja

6. Satuan terkecil dari sebuah gambar digital yang berupa titik-titik dimana jika tergabung membetuk sebuah gambar. Hal diatas pengertian dari… \*

2/2

Pixel

Resolusi

intensitas

bitmap

vektor

Berikut ini adalah termasuk software pengolah vector.. \*

2/2

Freehand, Corel Draw

Ms Paint, Photoshop

3D Max, Movie Maker

GIMP, Inkscape

Blender, Photoshop

Tugas utama alat scanner adalah …… \*

2/2

memindai

mencopy

mengprint

menyimpan

Melihat

Software produksi dari Adobe yang dapat digunakan digunakan untuk mengentri dan mengedit gambar dari scanner adalah… \*

2/2

Adobe Audition

Adobe Flash

Adobe Photoshop

Adobe Dreamweaver

Power Suply

Benda-benda berikut dapat discan dengan mesin scanner, kecuali …… \*

2/2

Foto

Opsi 2

KTP

Pensil

Kartu Pos

CONTOH CONTOH SCANNER KECUALI........ \*

2/2

KAMERA DIGITAL

BARCODE SCANNER

LJK SCANNER

CT SCAN

SCANNER

Ukuran lebar dan tinggi dalam resolusi gambar digital dikenal dengan istilah… \*

2/2

and

width and height

right and down

Row and Column

Vector and Raster

Jika ingin memotong gambar dari scanning maka dilakukan proses.. \*

2/2

Resize

Zoom

Selection

Crope.Rotate

Power selec

Istilah banyaknya titik yang mewakili satu inci adalah… \*

2/2

Pixel

Resolution

Doth Per-Inch

Pixel Per-Inch

Resolution Per-Inc

Apa yang harus dilakukan pertama kali, bila mesin scanner tidak dapat diaktifkan, walaupun driver sudah di install.. : \*

2/2

Periksa memori

Periksa RAM

Periksa BIOS

Periksa Device

Periksa kuota

Program Adobe Photoshop adalah program untuk ….. \*

2/2

Menyunting gambar

Mengolah Foto

Mengolah Kata

a dan b betul

Semua salah

Berikut adalah keunggulan dari gambar vector, kecuali… \*

2/2

Memiliki ukuran file yang besar

Memiliki ukuran file yang kecil

Jika diperbesar gambar tidak pecah

Proses editingnya ringan

Baik untuk layout percetakan

File Image dapat di simpan ke dalam bentuk file …. \*

2/2

DOC

JPG

XLS

D. TXT

APK

Untuk memulai photoshop 7 yaitu dengan mengklik ….. \*

2/2

Start - all program - Adobe Photoshop 7

Start - All program - ms office - adobe Photoshop 7

start - Photoshop

start - control panel - adobe photoshop 7

D. start - office - adobe photoshop 7

di bawah ini adalah yang termasuk ke dalam jenis Image (gambar); kecuali \*

2/2

Tabel

Tulisan

gambar

Hardware

Garis

Jika ingin mencerahkan gambar, maka kita dapat menggunakan efek…. \*

2/2

Level

Sharpen

Desaturate

Invert

Selective Color

Perhatikan Instruksi di bawah ini ……. 1. Letakkan Photo menghadap kaca. 2. lalu klik start, programs, adobe photoshop 7 3. selanjutnya Klik menu FILE à lalu Klik IMPORT à Pilih CanoScan Lide 25 4. Akan muncul aplikasi SCANGEAR CS untuk fasilitas memindai. 5. selanjutnya Klik Tombol PREVIEW untuk menampilkan foto yang akan di scan 6. selanjutnya seleksi photo yang akan di scanner. 7. lalu klik tombol SCAN untuk memulai pemindaian/penscanan gambar 8. Setelah gambar discan semua, klik tombol X untuk menutup aplikasi SCANGEAR CS 9. Selanjutnya gambar hasil scan akan muncul di jendela Adobe Photoshop 7. 10. Simpan gambar hasil scan dengan mengklik menu FILE dan pilih Save As, ketik nama file foto tersebut dan pilih type filenya misalnya JPG, GIF atau BMP dan klik tombol SAVE. Perintah di atas adalah intruksi untuk …… \*

2/2

Mengkopi File Foto

Memindai File Foto

Memindai File Text

Menghapus Foto

melihat data

PENUTUP SCANNER ADALAH. \*

2/2

COVER

LENSA

LAMPU

USB

CLOSE SCANNER

Bagian kelengkapan scanner yang berfungsi menyuplai listrik adalah… \*

2/2

Scanner

Software Driver

Software Scanner

Kabel Data

Power Suply

PERANGKAT LUNAK UNTUK MENGHUBUNGKAN KOMPUTER DENGAN SCANNER. \*

2/2

DRIVER

SOFTWARE

PROGRAM

KABEL DATA

USB

Bagian dari unit dan perlengkapan pendukung scanner terdiri dari … \*

2/2

Scanner, kabel data, power supply

Opsi 2

Kabel data, software driver, stavolt

Kabel data, power supply, stavolt

Software driver, Scanner, power suply

Cara kerja Mesin Scanner :1. Kemudian unit scanning menempatkan proses pengiriman ke tempat atau jalur yang sesuai untuk lansung memulai scanning2. Setelah nyala lampu sudah tidak ada, berarti proses scan sudah selesai dan hasilnya dapat dilihat pada layar monitor,3. Nyala lampu yang terlihat pada scanner menandakan bahwa kegiatan scanning sudah mulai dilakukan.4. Penekanan tombol mouse dari komputer menggerakan pengendali kecepatan pada mesin scanner.Mesin yang terletak dalam scanner tersebut mengendalikan proses pengiriman ke unit scanning/5. Apabila hasil scan sudah tampil ,kita dapat merubahnya dengan menggunakan software-software aplikasi yang ada. Misalnya dengan adobe photoshop dan Microsoft Office document imaging.Urutan cara kerja mesin Scanner yang benar adalah... \*

2/2

1-3-5-4-1

5-4-1-2-3

4-1-3-2-5

2-4-3-1-5

1-2-3-4-5

Aplikasi ScanGear adalah software untuk proses Pemindaian berupa …… \*

2/2

Text

Image

Gambar

B dan C betul

semua salah

Berikut ini yang tidak termasuk software pengolah vector adalah Freehand dan Corel Draw b.Adobe llustrator dan Corel Drawc.Corel Draw dan 3D Maxd.Inkscape dan Corel Drawe.Corel Draw dan Adobe Photosho5. Berikut aaaadalah keunggulan dari gambar vector, kecuali… \*

0/2

Memiliki ukuran file yang besar

Memiliki ukuran file yang kecil

Jika diperbesar gambar tidak pecah

Proses editingnya ringan

Baik untuk layout percetakan

Apa kegunaan Slide Scanner... \*

2/2

Untuk menscan harga barang

Untuk menscan dari sebuah klise foto

Digunakan oleh pemakai komputer grafik karena hasil yang deperoleh lebih banyak.

Digunakan untuk memfotocopy dokumen

Untuk membetulkan jawaban